Interrupt handler

Function: \_\_interrupt() myISR

Params: none

Returns: none

If NCO1IF

 Call \_HW\_SysTickIntHandler

If TMR0IF

 Clear flag

 Set DAC1 to getNextDAC

If CCP2IF

 Clear flag

 Call CCP2IntHandler