Interrupt handler

Function: \_\_interrupt() myISR

Params: none

Returns: none

If NCO1IF

Call \_HW\_SysTickIntHandler

If TMR0IF

Clear flag

Set DAC1 to getNextDAC

If CCP2IF

Clear flag

Call CCP2IntHandler